Лабораторная работа №8\_2

Задание

1. Количество байтов в секторе своего диска получить с помощью функции WIN API **DeviceIoControl**
2. Прочитать MBR (LBA0), GPT-заголовок (LBA1) своего жесткого диска и сохранить в файле.

Работать с физическим устройством, читать сектор. Процедуры чтения и записи должны быть написаны на ассемблере.  
  
Открыть физический или логический диск с помощью CreateFile() с именами устройств   
\\.\PhysicalDriveN -для физического диска  
где N — 0, 1, 2 и т. д., соответствующее каждому из физических дисков в системе.  
\\.\X: - для логического диске  
где X: — буква раздела жесткого диска, дисковода гибких дисков или компакт-диска.

1. Вывести полученные данные на экран в шестнадцатеричном виде.